x [cm]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 z [cm]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15

0.5 1 1.5 2 2.5 3

=180.000000 deg

targθ

, with ρB Target Field,

x [cm]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 z [cm]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15

1

2

3 4

5 6 =180.000000 deg

targθ

, with |B| Target Field,

x [cm]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 z [cm]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

=180.000000 deg

targθ

, with xB Target Field,

y [cm]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 z [cm]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

=180.000000 deg

targθ

, with yB Target Field,

x [cm]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 z [cm]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15

-5 -4 -3 -2 -1 0 1

=180.000000 deg

targθ

, with zB Target Field,